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Demande de raccordement particulier (raccord et CV comprise) à l’égout communal sur le domaine public
Réalisation obligatoire par l’Entrepreneur désigné Ets MASSET Rue Saint-Lambert 31  à 1457 Walhain
info@entreprisemasset.be    +32 (0) 10 65 56 57     http://www.entreprisemasset.be

Numéro attribué à la demande (à indiquer dans tous les échanges) : 2026 / RA/…………              
	

	Demandeur du raccordement (à qui sera adressé toute facturation et taxe associée au raccordement) : 

Nom et adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          Email :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Architecte - suivi technique en aide au demandeur du raccordement et présence lors de la réception provisoire du raccordement :  Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . @  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entrepreneur (réalisant l’égouttage sur la parcelle privative avant la CV de raccordement) :  

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . GSM : . . . . . . . . . . . . . . . . 

Référence du permis d’urbanisme octroyé (ou en cours) (si existant)  :    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Type de bien à raccorder : maison ? commerce ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
Période souhaitée pour le raccordement (sous réserve du délai prévu au marché de services) : 
Du . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . .  / 202 . . .   au   . . . . . . . . . . . . . .  /  . . . . . .  / 202 . . .



	Coordonnées/adresses/situation du bien à raccorder :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raccordement ancien pré-existant (année +/- ? . . . . . . . . . . . . . . . ) à adapter ? . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si voirie du SPW (N4, etc) : vous devez prendre contact préalable avec le gestionnaire par vous-même.



Date et signature du demandeur :
La présente demande doit être adressée par mail au minimum 2 mois avant le raccordement envisagé à : 
Commune de Walhain − Service Urbanisme – urbanisme@walhain.be – cassandra.liga@walhain.be 
Champs du Favia 8    1457  Walhain   Tél : 010/653393                                  et à   info@entreprisemasset.be

Dès obtention du numéro de raccordement, ou si non réponse endéans les 5 jours ouvrables, vous devrez prendre contact auprès de l’Ets Masset pour la réalisation du devis pour votre raccordement.
Le demandeur de raccordement garde la responsabilité d’être en conformité avec le Code de l’Eau en matière de réseau eaux pluviales et eaux urbaines usées. Tout demandeur de raccordement (avec son architecte s’il existe) traite directement avec la société Masset, et il leur fait la demande de réception provisoire.
Le devis réalisé par l’entrepreneur désigné est établi sur base du marché attribué par le Collège communal du 04 mai 2023, le devis n’est pas soumis à vérification par le service travaux. Les travaux sont effectués sous la vérification du demandeur (et de son architecte), de même que l’analyse du devis. Si vous avez des questions techniques, vous pouvez vous adresser à M. Benoit Marchal, responsable du service travaux et voiries : 010/653207  travaux@walhain.be -  0473/957955 si urgence
Une taxe communale 250€ pour nouveau raccordement vous sera facturée d’autre part par le service Finances.
L’Ets Masset ou le demandeur doit transmettre vers le service urbanisme@walhain.be et travaux@walhain.be la réception provisoire, plan as-built, le décompte final.
Le Collège doit acter la réception provisoire.



TRANCHEES IMPETRANTS - VOIRIE
Lors de la mise en œuvre du permis ou simplement des travaux d’égouttage, etc au niveau d’un bien, il convient de « rassembler » en une seule tranchée de raccord à la chaussée tous les impétrants. Il ne sera pas admis que le bien soit relié aux réseaux des organismes (SWDE, Ores, etc), égouttage, etc par de multiples tranchées dans le domaine communal et chaussée. Il est nécessaire de prendre contact avec le service Travaux communal en cas de difficultés pour tout rassembler en un seul raccord afin de trouver une solution. En cas de chaussée récemment renouvelée (moins de 60 mois) il convient de réaliser les raccords par forage, à défaut une dérogation pour ouverture de la chaussée doit préalablement être accordée par le collège. Une telle demande doit transiter par le service travaux communal.

GESTIONNAIRE RÉSEAU ROUTES NATIONALES
SPW – Direction Brabant wallon
Avenue de Veszprem 3
1340 Ottignies
Tel: 010 43 06 00
Si zone autonome au Plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique : Eaux usées :
Le demandeur prévoit la pose d’un système d’épuration autonome (capacité suivant norme). La microstation d’épuration devra être agréée et exploitée conformément aux conditions intégrales en vigueur.
Pour la parfaite information du demandeur, une large réforme de l’assainissement autonome a été réalisée en Région wallonne dont il trouvera tous les renseignements utiles sur :
-            http://www.gpaa.be/ 
-            https://sigpaa.spge.be/Accueil 
De plus, nous conseillons de passer via un installateur certifié (afin de ne pas payer le contrôle à l’installation) : https://sigpaa.spge.be/Navigation-publique/Liste-des-prestataires/Installateurs 
Nous rappelons également que le contrat d’entretien est désormais obligatoire avec une série de prestations minimales à effectuer et une fréquence d’intervention dépendant de la taille du système d’épuration individuelle. En l’occurrence : tous les 18 mois pour les unités d’épuration individuelle (moins de 20 EH). 
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