

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÉGENDE RELATIVE À LA PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES PROJETS DE PLANS ET DES PLANS DE SECTEUR**  **POUR L’ÉCHELLE 1/10.000ème** | | |
| **Généralités** | | |
| Fond de carte | I.G.N. 1/10.000 | |
| **Limites administratives** | | |
| Etat |  | |
| Région |  | |
| Province |  | |
| Commune | trait d’axe noir de 0,7 mm d’épaisseur | |
| **Autres limites** | | |
| Limite du plan | succession de points noirs d’un diamètre de 2,5 mm | |
| Limite de zone | trait noir de 0,35 mm d’épaisseur | |
| **Réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie (art. D.II.21 § 1er, alinéa 1er , 2° et alinéa 2)** | | |
| Autoroutes existantes | Deux traits noirs de la largeur des bandes de circulation figurant au fond de carte IGN | |
| Autoroutes en projet | Idem mais en trait interrompu | |
| Routes de liaison régionale existantes | En noir sur toute la largeur de la route figurant au fond de carte IGN | |
| Routes de liaison régionale en projet | Idem mais en trait interrompu | |
| Lignes de chemin de fer existantes | Double trait de 0,35 mm d’épaisseur, interstice alternativement en noir et blanc de 5 mm de long de la largeur des voies | |
| Lignes de chemin de fer en projet | Idem mais en trait interrompu | |
| Voies navigables existantes | Aplat bleu – RVB 0, 214, 255 | |
| Voies navigables en projet | Bandes successives d’aplats bleus – RVB 0, 214, 255 et blancs | |
| Lignes électriques à haute tension existantes | Trait de 0,35 mm d’épaisseur, avec flèches | |
| Lignes électriques à haute tension en projet | Trait de 0,35 mm d’épaisseur de 8 mm de long avec flèches aux extrémités | |
| Canalisations existantes | Trait de 0,35 mm d’épaisseur avec trait perpendiculaire de 2 mm tous les 3 mm | |
| Canalisations en projet | Idem mais trait interrompu | |
| Périmètre de réservation d'infrastructure principale  (art. D.II. 21 § 1er, al.2) | Traits horizontaux de 0,25 mm d’épaisseur, espacés de 3 mm | |
| **Zones d’affectations du territoire (art. D.II. 24 à 42)** | | |
| Zone d’habitat (art. D.II. 24) | Aplat rouge – RVB 255, 0, 0 | |
| Zone d’habitat à caractère rural (art. D.II. 25) | Bandes obliques de 5 mm de large à 45°  1 bande sur 2, aplat rouge | |
| Zone de services publics et d’équipements communautaires (art. D.II. 26, § 1er) | Aplat bleu clair – RVB 168, 255, 255 | |
| Zone de services publics et d’équipements communautaires Centre d’Enfouissement Technique (art. D.II. 26, § 2) | Aplat bleu clair – RVB 168, 255, 255  lettres CET en surimpression | |
| Zone de services publics et d’équipements communautaires Centre d’Enfouissement Technique Désaffecté (art. D.II. 26, § 2) | Aplat bleu clair – RVB 168, 255, 255  Lettres CETD en surimpression | |
| Zone de loisirs (art. D.II. 27) | Aplat orange – RVB 255, 168, 0 | |
| Zone d’activité économique mixte (art. D.II. 29) | Aplat mauve clair – RVB 214, 168, 255 | |
| Zone d’activité économique industrielle (art. D.II. 30) | Aplat mauve – RVB 214, 0, 255 | |
| Zone d’activité économique spécifique agro-économique (art. D.II. 31 § 1er) | Aplat mauve clair – RVB 214, 168, 255  lettres AE en surimpression | |
| Zone d’activité économique spécifique Grande Distribution (art. D.II. 31, § 1er) | Aplat mauve clair – RVB 214, 168, 255  Lettres GD en surimpression | |
| Zone d’activité économique spécifique Risque Majeur (art. D.II. 31, § 2) | Aplat mauve – RVB 214, 0, 255  Lettres RM en surimpression | |
| Zone d’aménagement communal concerté à caractère  économique (art. D.II. 32) | Quadrillé mauve de 5 MM de côté à 45°-135°  RVB 214, 0, 255 | |
| Zone  de dépendances d'extraction (art. D.II. 33) | Aplat mauve – RVB 214, 0, 255  Lettres DE en surimpression  **DE** | |
| Zone d'enjeu régional (art. D.II. 34) | Aplat rose violacé « fuchsia » – RVB 242, 150, 210  Lettres ZER en surimpression | |
| Zone d'enjeu communal (art. D.II. 35) | Aplat rose – RVB 255, 190, 190  Lettres ZEC en surimpression | |
| Zone agricole (art. D.II. 36) | Aplat jaune – RVB 255, 255, 168 | |
| Zone forestière (art. D.II. 37) | Aplat vert – RVB 0, 255, 0 | |
| Zone d’espaces verts (art. D.II. 38) | Aplat vert clair – RVB 214, 255, 168 | |
| Zone naturelle (art. D.II. 39) | Aplat vert-bleu clair – RVB 168, 255, 192  Lettre N en surimpression | |
| Zone de parc (art. D.II. 40) | Aplat vert-jaune – RVB 214, 255, 0  Lettre P en surimpression | |
| Zone  d’extraction (art. D.II. 41) | Bandes obliques de 5 mm de large à 45°  1 bande sur 2 d’aplat mauve– RVB 214, 0, 255  1 bande sur 2 d’aplat jaune– RVB 255, 255, 168,  ou vert– RVB 0, 255, 0, ou vert clair– RVB 214, 255, 168 ou vert-bleu clair– RVB 168, 255, 192– lettre N en surimpression | |
| Zone d’aménagement communal concerté (art. D.II. 42) | Quadrillé rose de 5 MM de côté à 0°-90°  RVB 255, 133, 133  Lettres ZACC en surimpression au centre de la zone | |
| **Périmètres (art. D.II. 21 § 2)** | | | |
| Périmètre de point de vue remarquable  (art. D.II. 21 § 2, 1°) | Traits obliques noirs à 45 ° de 0,25 mm, espacés de 3,3 mm.  A l’origine du point de vue, un point noir ; et plusieurs triangles noirs rayonnant dans la direction de la vue | | |
| Périmètre de liaison écologique (art D.II. 21 § 2, 2°) | Points noirs de 0,7 mm de diamètre, espacé de 3 mm | | |
| Périmètre d’intérêt paysager (art. D.II. 21 § 2, 3°) | Traits obliques noirs à 45° de 0,5 mm d’épaisseur, espacés de 10 mm | | |
| Périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique  (art. D.II. 21 § 2, 4°) | Traits obliques noirs à 135°, de 0,35 mm d’épaisseur, espacés de 5 mm | | |
| Périmètre d’extension de zone d’extraction  (art. D.II. 21 § 2, 5°) | Triangle équilatéral de 4 mm de côté, traits de 0,25 mm d’épaisseur – RVB 168, 0, 255  Les pointes des triangles sont tournées vers l’intérieur du périmètre  L’intérieur des triangles est un aplat mauve  ▼▼▼  ► ◄  ▲▲▲ | | |
| **Prescription supplémentaire (art. D.II. 21 § 3)** | | | |
| Prescription supplémentaire (art. D.II. 21 § 3) | | Indiquer une étoile à cinq branches suivie du sigle S dans chacune des zones d’affectation concernées par la prescription supplémentaire  **\* S** | |

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial.

* + - 1. Namur, le 22 décembre 2016.
      2. Le Ministre-Président,
      3. P. MAGNETTE
      4. Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité, des Aéroports et du Bien-être animal,
      5. C. DI ANTONIO